**Местные нормативы градостроительного проектирования**

**поселения**

**муниципального образования**

**«Сельсовет Аштынский»**

**Дахадаевского района Республики Дагестан**

**Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования**

2023 г

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 3

II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 4

* 1. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА ПО ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБОСНОВАНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ……………………………………………………………………...4-5
	2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШТЫНСКИЙ» ………………………………………………………………………….……….......…….6-33
	3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШТЫНСКИЙ»………………………………………………………….……………34-74

**ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

В местных нормативах градостроительного проектирования поселения

«Сельсовет Аштынский» применяются следующие сокращения и обозначения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Слово / словосочетание** |
| МНГПП | Местные нормативы градостроительного проектирования поселения |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| Дагестанстат | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рес-публике Дагестан |
| МО | муниципальное образование |
| МР | муниципальный район |
| н. п. | населённый пункт |
| ГрК РФ | Градостроительный Кодекс Российской Федерации |
| СП | свод правил по проектированию и строительству |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СанПиН | санитарные правила и нормативы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ОМЗ | объект местного значения |
| ТПП | территориально-пространственное положение |
| ТПО | территориально-пространственная организация |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| кв.м /чел. | квадратных метров на 1 человека |

**II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

* 1. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА ПО ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО -ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБОСНОВАНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

**Обоснование поправочных коэффициентов, принятых при разработке РНГП Республики Дагестан**

Ввод поправочных коэффициентов для поселений Дахадаевского района основан на ранжировании муниципальных образований региона, согласно РГНП:

**К1** – поправочный коэффициент, отражающий влияние территориально-пространственного положения (ТПП) муниципальных образований региона на определение количественного значения показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения.

Для группы Б по ТПП устанавливается свое значение коэффициента К1.

Итоговое значение показателя формируется путем умножения базового значения на коэффициент К1, соответствующего своей группе:

Группе Б соответствует значение коэффициента К1=1

**К2** – поправочный коэффициент, отражающий влияние внутренней территориально-пространственной организации (ТПО) муниципальных образований региона на определение количественного значения показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения.

Согласно РНГП, ТЗ Дахадаевского района относится к «Высокогорная зона», соответственно к группе Б по ТПО, тем самым устанавливается значение коэффициента К2.=

Группе Б соответствует значение коэффициента К2=1

**К3** – поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан («Махачкалинская агломерация», «Равнинная зона»,

«Предгорная зона», «Горная зона», «Высокогорная зона») на определение количественного значения показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.

Коэффициент К3 устанавливается для каждой территориальной зоны. Итоговое значение показателя формируется путем умножения базового значения на коэффициент К3, соответствующего территориальной зоне

«Высокогорная зона»:

Таблица 25.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЗ** | **Численность населения, чел.** | **S, кв. км** | **Плотность населения, чел./кв. км** | **Транспортная обеспеченность** | **Преобладание группы МО по ТПП** | **Преобладание группы МО по ТПО** | **Коэффициент К3** |
| «Высокогорная зона» (Дахадаевский район) | 407711 | 17538,82 | 23,25 (низкая) | низкая | Б | Б | 1 |

* 1. **ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШТЫНСКИЙ»**

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Сельсовет Аштынский» установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития региона, социальных, демографических, природно-экологических, историко- культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории поселения в части формирования объектов местного значения.

Обоснование расчётных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования поселения приведены в таблице 15.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование объекта** | **Расчетный показатель** | **Обоснование расчетного показателя** |
| **N пп** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения** |
|  |  |
| **1.2.****1.3.** | **Автовокзалы Автостанции** | уровень обеспеченности, единиц | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами (автостанциями) определены экспертным путем, на основании данных РНГП, с учетом наличия существующих объектов. |
|  |  | доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации. Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПО приведено в Части II РНГП |
| **1.4.** | **Автомобильные дороги регионального и межмуниципального сообщения** | уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км на 1 тыс. кв. км территории | Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования. Расчетные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования МО. |
|  |
|  |  | территориальная доступность | не подлежит нормированию |
| **1.5.** | **Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями** | уровень обеспеченности, число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения | В соответствии с данными УМВД России по Республике Дагестан обеспеченность населения Республики Дагестан индивидуальными легковыми автомобилями по состоянию на 01.01.2020 г. составляет – 776 700 автомобиля. С пересчетом на 1000 человек населения – 330. |
| **2.** | **Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности** |
| **2.1.** | **Противопаводковые дамбы (для территорий, подверженных затоплению)** | ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м | Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84» "Плотины из грунтовых материалов" |
| ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м | Значение расчетного показателя принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85» "Плотины бетонные и железобетонные" |
| высота гребня дамбы, м | Значение принято согласно пунктам 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 «СНиП2.06.05-84» "Плотины из грунтовых материалов" |
| **2.2.** | **Пожарные депо** | уровень обеспеченности, объект транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова), минут в одну сторону | Значения показателей определены с учетом [Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](https://docs.cntd.ru/document/902111644#7D20K3), Свода правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования", Свода правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" |
| **2.3.** | **Убежища** | уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого внутренний объем помещения, куб. м на одного укрываемого пешеходная доступность, м | Значения расчетных показателей приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 "СНиП П-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
| **2.4.** | **Противорадиационные укрытия** | уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого | Значения расчетных показателей приняты в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
|  |  | пешеходная доступность, м | Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
|  |  | транспортная доступность, км | Значение принято в соответствии с пунктом 4.19 СП 88.13330.2014 "СНиП П-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
| **2.5.** | **Укрытия** | уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на одного укрываемого | Значение принято на основе требований СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
|  |  | пешеходная доступность, м | значение принято на основе требований СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" |
|  |  |  |
| **3.** | **Объекты местного значения в области образования** |  | базовое значение расчетного показателя основано на положениях пункта 1.2.3 Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А., [от 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн](https://docs.cntd.ru/document/420360998#7D20K3), и приложениях к ним. Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным ТЗ, указанным на стр. 6 основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующий своей ТЗ. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 2.1 Части II РНГП |
| **3.1.** | **Государственные организации дополнительного профессионального образования** | Число мест напрограммах дополнительногообразования, реализуемых на базепрофессиональных образовательных организаций, реализующих программыдополнительногообразования | Базовое значение расчётного показателя основано на положениях Методических рекомендаций по развитиюсети образовательных организаций иобеспеченности населения услугамитаких организаций, включающих требования по размещению организацийсферы образования, исходя из нормдействующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населенияуслугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г.№ АК-15/02вн, и Приложения к ним.Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующего своей территориальной зоне.Обоснование коэффициента К3приведено в Части II РНГП. |
| доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основнойчасти РНГП, умноженный на коэффициент К2Обоснование ранжирования МО поТПО и коэффициента К2 приведено вЧасти II РНГП. |
| **3.2** | **Государственные организации дополнительного образования** | Число мест на программах дополнительного образования в расчёте на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | Базовое значение расчётного показателя основано на положениях Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним. Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. |
| доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП |
| **3.3.** | **Школы-интернаты** | уровень обеспеченности, объект на МО | Показатель установлен, исходя из анализа существующей территориально-пространственной организации муниципальных образований Республики Дагестан  |
| доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП |
|  | уровень обеспеченности, объект | минимальный уровень обеспеченности принят исходя из текущей обеспеченности, в соответствии с данными Министерства образования и науки Республики Дагестан |
| **4.** | **ОРЗ в области здравоохранения** |
| **4.1.** | **Республиканские государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях** |  | показатель определен в соответствии с [приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения"](https://docs.cntd.ru/document/420341376) |
| **4.1.1.** | **Поликлиника** | уровень обеспеченности, объект доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель определен, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" |
| доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. |
|  |  | радиус обслуживания, м (в границах ГО) | Показатель установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89\*», Таблица 10.1 |
| **4.1.2.** | **Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)** | уровень обеспеченности, объект  | Показатель определен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" |
|  |  | доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. |
| **4.1.3.** | **Фельдшерско-акушерский пункт** | уровень обеспеченности, объект.) | Определен экспертным путем |
| транспортная доступность, час (в границах н. п | Установлена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89\*», с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| **4.2.** | **Областные государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:** |  | определен на основе [приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"](https://docs.cntd.ru/document/557353637#64U0IK) |
| **4.2.1.** | **Участковая больница** | уровень обеспеченности, объект  | Определен на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" и дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент обратный К3 (К3-1), соответствующий своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. |
| доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МР) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. |
| **4.2.2.** | **Районная больница** | уровень обеспеченности, объект  | Определен для муниципальных районов на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населен |
| доступность, км (от наиболее удаленного н. п. МР) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. |
|  |  | уровень обеспеченности, объект | предусмотрен согласно требованиям [приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"](https://docs.cntd.ru/document/557353637#64U0IK) |
| **4.3. Медицинские организации скорой медицинской помощи** |
| **4.3.1.** | **Станция скорой медицинской помощи** | уровень обеспеченности, объект | Показатель установлен для возможности размещения объекта в центрах городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" |
|  |  | доступность, км (от наиболее удаленного н.п. МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. |
| **5.** | **Объекты местного значения в области физической культуры и спорта** |  | показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 2.1 Части II РНГП |
| **5.1.** | **Физкультурно-спортивные залы** | уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" норматив площади спортивного зала общего пользования составляет 60-80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне максимального значения |
|  |  | показатель единовременной пропускной способности | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня |
|  |  | доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП. |
| **5.2.** | **Плавательные бассейны** | уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, норматив площади зеркала воды бассейна общего пользования составляет 20-25 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне максимального значения, указанного в приложении Д СП 42.13330.2016 (20 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек). |
| показатель единовременной пропускной способности | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. |
|  |  | доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП. |
| **5.3.** | **Плоскостные****Спортивные****сооружения** | уровень обеспеченности, количество объектов на 1 тыс. человек | Значение показателя принято в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" |
|  |  |
|  |  | показатель единовременной пропускной способности | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным территориальным зонам, указанным на стр.6 Основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующего своей территориальной зоне. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. |
| доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП. |
| **5.4** | **Стадионы с трибунами** | уровень обеспеченности, объект на регион | По данным Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан, текущая обеспеченность региона данными объектами представлена 12 объектами. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 12 объектов на регион. |
|  |  | показатель единовременной пропускной способности, без учета зрителей | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными [приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244](https://docs.cntd.ru/document/557245385#64U0IK):уровень обеспеченности объектами спорта, к 2030 году должен составлять 100%;обеспеченность объектами спорта определяется исходя из ЕПС;при определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1000 населения.Для отдельного вида спорта необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными [приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244](https://docs.cntd.ru/document/557245385#64U0IK).Дополнительно показатель дифференцирован для групп МО, относящихся к определенным ТЗ, указанным в основной части РНГП: базовое значение показателя умножается на коэффициент К3, соответствующий своей ТЗ.Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП |
|  | доступность, км (от наиболее удаленного административного центра МО) | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП. |
| **6**. | **Объекты местного значения в области культуры и искусства** |
| **6.1.** | **Библиотеки местного значения** | уровень обеспеченности, объект | Установлен в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
| транспортная доступность | Показатель территориальной доступности определен с учетом [Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденных [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
| **6.2.** | **Концертные организации местного значения** | уровень обеспеченности, объект | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть V, Таблица 4. |
| транспортная доступность | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП.  |
| **6.3.** | **Учреждения культуры клубного типа местного значения** | уровень обеспеченности, объект | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6. |
| транспортная доступность | Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному положению относительно ядра Махачкалинской агломерации, указанный в Приложении 4 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К1. Обоснование ранжирования МО по ТПП и коэффициента К1 приведено в Части II РНГП.  |
| **7** | **Объекты местного значения в области социального обслуживания населения** |
| **7.1.** | **Объекты социального обслуживания населения** | уровень обеспеченности | Значения приняты в соответствии с [Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания](https://docs.cntd.ru/document/420237710#6540IN), утвержденными [приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н](https://docs.cntd.ru/document/420237710), с учетом сведений, |
|  |  |  |  переданных Министерством труда и социального развития Республики Дагестан |
|  |  | транспортная доступность | Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент K1, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 6 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственному положению относительно центра Махачкалинской агломерации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента K1 приведено в п. 1 части II РНГП |

* 1. **ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШТЫНСКИЙ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование, вид объекта** | **ГО** | **МР** | **Городское поселение** | **Сельское поселение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Область инженерно-технического обеспечения** |
| Объекты электроснабжения | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".Приложение Л.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 2000 кВт\*ч/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП. | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".Приложение Л.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 2000 кВт\*ч/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП. | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89",Приложение Л.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 1350 кВт\*ч/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП. | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89",Приложение Л.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 1350 кВт\*ч/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП. |
| Комплекс сооружений электроснабжения |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения | Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 1680 МДж/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | - | Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 1680 МДж/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 1680 МДж/год на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП |
| Комплекс сооружений теплоснабжения |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 110 литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | - | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил ПО литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил ПО литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП |
| Комплекс сооружений водоснабжения |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 110 литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | - | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 110 литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | В соответствии с данными, размещенными на сайте Дагестанстата, среднесуточный отпуск воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 110 литров. Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 110 л/сут. на 1 чел. х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП |
| Комплекс сооружений водоотведения |  |  |  |  |
| **Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения** |
| Объекты автомобильных дорог | Плотность сети 4,0 км/кв. км принята в соответствии с пунктом 1.15 Руководства по проектированию городских улиц и дорог, разработанного Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 4,0 км/кв. км х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | - | Плотность сети 4,0 км/кв. км принята в соответствии с пунктом 1.15 Руководства по проектированию городских улиц и дорог, разработанного Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 4,0 км/кв. км х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП | Плотность сети 4,0 км/кв. км принята в соответствии с пунктом 1.15 Руководства по проектированию городских улиц и дорог, разработанного Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 4,0 км/кв. км х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| Велосипедные и велопешеходные дорожки | Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" | - | Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" | Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н. п. с сетью дорог общего пользования | - | Подъезд к н. п. принят равным 1 объект на сельский н. п. с учетом [постановления Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. N 307 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан"](https://docs.cntd.ru/document/545225124) | - | - |
| Объекты транспортного обслуживания | - | [Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), пункт 6 части 1 статьи 15. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по ТПО, указанных в приложении N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РИГИ и умножен на коэффициент К2. Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | - | - |
| Автостанция |  |  |  |  |
| Остановочный пункт | - | - | [Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), пункт 7 части 1 статьи 14. Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" | [Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), пункт 7 части 1 статьи 14. Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" |

|  |
| --- |
| **Область образования** |
| Объекты образования | Согласно данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, на 1 января 2020 г. составляет 98484 | - | - |
| Дошкольная образовательная организация | Согласно данным Дагестанстат, численность населения Республики Дагестан на 1.01.2020 г. составляет 3 110 858 человек. В расчете на 1000 человек, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в организациях составляет: (98 484 / 3 110 858) х 1000 = 32 человека. При количестве жителей в населенном пункте менее 300 человек, допустимо совмещать с начальной общеобразовательной школой. |  |  |
|  | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н. п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК - 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н. п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК -950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по - - 34 субъектов Российской Федерации объектов образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 65 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП Пешеходная доступность принята для сельских н. п. – 500 м, для городских оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 65 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. 35 н. п. - 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». Пешеходная доступность принята для сельских н. п. – 500 м, для городских н. п. - 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК - 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»Пешеходная доступность принята для сельских н. п. - 500 м, для городских н. п. - 300 м в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к [письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 "О методических рекомендациях"](https://docs.cntd.ru/document/420360997) | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н. п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК - 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 45 места, для городских н. п. - 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК -950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по - - 34 субъектов Российской Федерации объектов образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 65 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП Пешеходная доступность принята для сельских н. п. – 500 м, для городских оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 65 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП. 35 н. п. - 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». Пешеходная доступность принята для сельских н. п. – 500 м, для городских н. п. - 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК - 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»Пешеходная доступность принята для сельских н. п. - 500 м, для городских н. п. - 300 м в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к [письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 "О методических рекомендациях"](https://docs.cntd.ru/document/420360997) | - | - |
|  |
| Общеобразовательная организация | Согласно данным Министерства образования и науки Республики Дагестан, численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в общеобразовательных организациях, на 1.01.2020 г. составляет 400 053 чело - века. Согласно данным Дагестанстат, численность населения Республики Дагестан на 1.01.2020 г. составляет 3 110 858 человек. В расчете на 1000 человек, численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в организациях составляет: - - 36 (400 053 / 3 110 858) х 1000 = 129 человек При количестве жителей в населенном пункте менее 300 человек , формируется начальная обще - образовательная школа, допустимо совмещать с до - школьной образовательной организацией; При количестве жителей в населенном пункте от 300 до 1000 человек, формируется основная общеобразовательная школа (ООШ); При количестве жителей в населенном пункте более 1000 человек , формируется средняя общеобразовательная школа (СОШ). В населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек формирование СОШ возможно, если транспортная доступность до ближайшей СОШ превышает 30 мин. | - | - |
|  | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, для городских н.п. - 95 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 95 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан.Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин, для городских н. п. - 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК -950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 45 мест, для городских н.п. - 95 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК - 950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. = 45 х К3, для городских н. п. = 95 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан.Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин, для городских н. п. - 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г.№ АК -950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». | - | - |
| Объекты дополнительного образования | Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, для городских н. п. - 30 мест в соответствии с приложением к [письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 "О методических рекомендациях"](https://docs.cntd.ru/document/420360997), данные места учитываются для "программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования".Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. -10 х К3, для городских н. п. = 30 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП.Доступность транспортно-пешеходная принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» учитываются для «программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования». Показатель доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении № 8, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП | Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 10 мест, для городских н. п. - 30 мест в соответствии с приложением к [письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 "О методических рекомендациях"](https://docs.cntd.ru/document/420360997), данные места учитываются для "программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования".Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: для сельских н. п. - 10 х К3, для городских н. п. = 30 х К3 где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в п. 1 части II РНГП.Доступность транспортно-пешеходная принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» учитываются для «программ дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования». Показатель доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении № 8, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. | - | - |
| **Область физической культуры и массового спорта** |
| **Объекты физической культуры и массового спорта****Спортивное плоскостное сооружение с трибунами** | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспорт - ной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К 2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП.. | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально - пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К 2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 при - ведено в Части II РНГП. | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **Бассейн** | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации. Показатель транспорт - ной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально - пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Феде - рации Показатель транспорт - ной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально - пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К 2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 при - ведено в Части II РНГП.. | - | - |
| **Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)** | Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек – не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. | - | Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек – не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. | Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек – не нормируется. 1 объект на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330. 2016«СНиП 2.07.01- 89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. |
|  | Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений.Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" |  | Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений.Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" | Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений.Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" |
| **Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки)** | - | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспорт - ной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально - пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 при - ведено в Части II РНГП.  | - | - |
| **Крытый спортивный универсальный зал с трибунами** | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально -пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К 2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с методическими рекомендациями по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально - пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К 2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 при - ведено в Части II РНГП. |  |  |
| **Область культуры и искусства** |
| **Объекты культуры и искусства** | 1 объект на каждые 20000 человек населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 | - | - | - |
| **Общедоступная библиотека** | Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально- пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП |
| **Межпоселенческая библиотека** | - | 1 объект на административный центр МР, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **Детская библиотека** | 1 объект на каждые 10000 детей, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | 1 объект на административный центр МР, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Общедоступная библиотека с детским отделением** | - | - | 1 объект на каждые 10000 человек населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 | 1 объект на административный центр сельского поселения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
|  |  |  | Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 | Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
| **Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением** | - | - | - | 1 объект на каждые 1000 человек населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам** | 2 объекта независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | 1 объект на административный центр района, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан, согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РИГИ. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | 1 объект на каждые 10000 человек населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO) утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 | 1 объект на административный центр сельского поселения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 Показатель шаговой доступности принят 30 мин., показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть II, таблица 1 |
| **Музеи** | 2 объекта независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть III, таблица 2 Показатель транспортной доступности принят 40 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть III, таблица 2.Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть III, таблица 2Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно Приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по внутренней территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 1 части II РНГП | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть III, таблица 2Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть III, таблица 2 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Театр по видам искусств** | 1 объект на каждые 500000 человек населения при численности населения от 500000 до 1000000 человек; 1 объект на каждые 200000 человек населения при численности населения от 200000 до 500000 человек;1 объект на МО при численности населения от 100000 до 200000 человек, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IV, таблица 3. Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 2.1 Части II РНГП | - | 1 объект на МО при численности населения от 100000 человек, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IV, таблица 3.Показатель транспортной доступности 3 часа принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IV, таблица 3. Театр может быть создан в населенном пункте с населением менее 100000 человек при условии, что до ближайшего театра транспортная доступность составляет более 3 часов | - |
|  |  |  |  |  |
| **Концертные организации** | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть V, таблица 4.Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 2.1 Части II РНГП | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть V, таблица 4.Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 Обоснование ранжирования МО по ТПО и коэффициента К2 приведено в Части II РНГП. | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть V, таблица 4.Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть V, таблица 4 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Дом культуры** | 1 объект на каждые 200000 человек населения при численности населения от 500000 человек;1 объект на каждые 100000 человек населения при численности населения от 100000 до 500000 человек; 1 объект на каждые 20000 человек населения при численности населения до 100000 человек, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6. Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 | - | 1 объект на каждые 25000 человек населения при численности населения от 25000 до 100000 человек;1 объект на каждые 10000 человек населения при численности населения менее 25000 человек, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6.Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6 | 1 объект на административный центр сельского поселения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6.Показатель шаговой доступности принят 30 мин. Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6 |
|  |  |
| **Центр культурного развития** | - | 1 объект независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть VII, таблица 6. Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 2.1 Части II РНГП | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **Парк культуры и отдыха** | 1 объект на каждые 30000 человек населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IX, таблица 7.Показатель территориальной доступности, умноженный на поправочный коэффициент К2, принят для групп А, Б, В МО Республики Дагестан согласно приложению N 10 "Ранжирование муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации" к основной части РНГП. Обоснование коэффициента К2 приведено в п. 2.1 Части II РНГП | - | 1 объект на МО при численности населения более 30000 человек, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IX, таблица 7.Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть IX, таблица 7 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Кинозал** | 1 объект на каждые 20000 человек населения принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть XI, Таблица 9.Показатель транспортной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации, указанных в Приложении 8 к Основной части РНГП, умноженный на коэффициент К2 | - | 1 объект на МО независимо от количества населения, принят в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть XI, таблица 9.Показатель транспортной доступности принят 30 мин. в соответствии с [Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](https://docs.cntd.ru/document/456084648#6560IO), утвержденными [распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965](https://docs.cntd.ru/document/456084648), часть XI, таблица 9 | 1 объект на каждые 3000 человек населения при численности населения более 3000 человек принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть XI, Таблица 9. Показатель шаговой доступности принят - 30 мин. Показатель транспортной доступности принят - 30 мин. в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть XI, Таблица 9. |
|  |  |  |  |
| **Область ритуальных услуг** |
| **Объекты ритуальных услуг** | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек населения в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 0,24 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек населения в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 0,24 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности населения в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".Предельное значение по группе МО определенной ТЗ получаем по формуле: 0,24 х К3, где: К3 - поправочный коэффициент, отражающий влияние градостроительных и территориальных особенностей сложившегося зонального ранжирования Республики Дагестан. Обоснование коэффициента К3 приведено в Части II РНГП | - |
| **Кладбище традиционного захоронения** |  |  |  |  |
| **Специализированная служба по вопросам похоронного дела** | 1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 [Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3) | 1 объект независимо от численности населения, принят в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15 [Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3) | - | - |
| **Область здравоохранения** |
| **Объекты здравоохранения** | Необходимое число бригад скорой медицинской помощи на количество населения регулируется [приказами Минздрава России от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"](https://docs.cntd.ru/document/499028411) и [от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"](https://docs.cntd.ru/document/557353637#64U0IK), пункт 8 | Необходимое число бригад скорой медицинской помощи на количество населения регулируется [приказами Минздрава России от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"](https://docs.cntd.ru/document/499028411) и [от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"](https://docs.cntd.ru/document/557353637#64U0IK), пункт 8 | - | - |
| **Скорая медицинская помощь** |  |  |  |  |
| **Аптеки** | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция | - | - | - |